Firebasein Fingerprint’i ikidebir değiştiğinden aşağıdaki işlemleri yaparak fingerprint kontrolünü devre dışı bıraktım.

Hi. I solved this problem by changing WiFiClientSecureAxTLS.cpp file in Arduino ESP8266 libraries.

If you use "#define SKIP\_FP\_CONTROL" line fingerprint changes will no more be a problem.

If you comment the line fingerprint will be questioned. So fp control will be an optional codeblock.

Path of file is :"C:\Users\(Your\_user\_name)\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4.2\libraries\ESP8266WiFi\src"

Here is inside of WiFiClientSecureAxTLS.cpp file;

***”Burayı uzatmamak için dosya içeriğini eklemedim buraya. Dosya zaten mevcut klasörde ☺”***

Not: Mevzunun github linki burada 🡺 https://github.com/firebase/firebase-arduino/issues/236